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Aquest document és el model per elaborar la memòria de sol·licitud de l’ajut de la línia de finançament per actuacions de millora en l’estalvi energètic d’instal·lacions i equips i per a projectes d’economia circular. 
La mencionada línia d’ajuts esta regulada a ORDRE EMT/198/2024, de 5 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts a la línia de finançament per a actuacions de millora en l’estalvi energètic d’instal·lacions i equips i per a projectes d’economia circular dels establiments que prestin serveis d’allotjament turístic de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya, modificada per l’ORDRE EMT/63/2005, de 15 d’abril. 
Es recomana utilitzar aquest model de memòria perquè incorpora el contingut que obligatòriament s’ha d’aportar en fase de sol·licitud d’acord amb les bases reguladores. Igualment, són vàlids aquells documents de professionals tècnics amb característiques similars i que incloguin la informació obligatòria indicada tant en aquest document com a les bases reguladores. 
Pel que fa a les actuacions de la tipologia A2 de l’annex 8 de l’ordre de bases, en el cas que l’actuació requereixi projecte, a l’expedient també s’hi haurà de presentar el projecte tècnic. En el cas que l’actuació no requereixi projecte, caldrà presentar una memòria tècnica on es descriguin adequadament les actuacions que cal dur a terme i la situació de partida, subscrita pel personal tècnic competent i instal·lador, si s’escau. En tots els casos, en el projecte o memòria tècnica es justificarà el compliment de les exigències bàsiques del Document Bàsic d’Estalvi d’Energia DB-HE del Codi Tècnic de l’Edificació que sigui aplicable a la tipologia per a la qual se sol·licita l’ajut. 
La documentació aportada s’haurà de correspondre específicament amb les actuacions per a les quals es sol·licita l’ajut. Per tant, tots els documents tècnics que s’adjuntin (projecte, informe justificatiu, certificat d’eficiència energètica de l’edifici, etiquetes, pressupost, etc.) han de ser coherents entre si, i cal assegurar-se que les dades tècniques que aportin siguin coincidents.   
Per solucionar possibles dubtes sobre la convocatòria d’ajuts, podeu consultar la Guia per a la presentació electrònica de formularis de sol·licitud de la línia de finançament que trobareu a la Fitxa de tràmit de l’ajut.

Heu d’eliminar d’aquesta plantilla aquelles actuacions/tipologies que no siguin aplicables al vostre projecte. 
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Dades generals i resum de les dades tècniques i energètiques obligatòries de l’edifici on es duu a terme el projecte

2.1 Informació de la persona sol·licitant

	Nom del projecte 
	[Obligatori] 

	Nom del propietari/a o empresa promotora 
	[Obligatori] 

	NIF del propietari/a o empresa promotora 
	[Obligatori] 

	Codi postal ubicació del propietari/a o empresa promotora 
	[Obligatori] 

	Nom i cognom del tècnic 
	[Obligatori] 

	NIF del personal tècnic 
	[Obligatori] 

	Correu electrònic de contacte del personal tècnic 
	[Obligatori] 

	Tipologia de l’empresa

Camp obligatori en cas empresa, escollir una de les següents opcions
	[Petita / Mitjana / Gran]

Segons definició de tipus i categoria de l’Annex I de Reglament (UE) 651/2014

	CNAE de la persona beneficiària

Camp obligatori en cas empresa, Codi Nacional Activitat Econòmica de 4 xifres
	[Opcional] 

	Activitat econòmica de la persona beneficiària
	Turisme



2.2 Informació de l’establiment que presta serveis d’allotjament turístic 

	Nom de l’establiment
	[Obligatori]

	Web de l’establiment
	[Obligatori]

	Tipus d’ús de l’edifici on es realitza l’actuació


	Escollir només una opció de les següents:
· Establiments hotelers (hotels, hotels apartament, hostals, pensions)
· Càmpings
· Establiments de turisme rural
· Apartaments turístics

	Adreça de l’edifici
	[Obligatori]

	Codi postal de l’edifici 
	[Obligatori] 

	Nombre d’habitacions
	[Obligatori] 

	Nombre de plantes
	[Obligatori] 

	Codi de la inspecció tècnica de l'edifici (ITE) o de l'expedient certificat de referència
	[Si s’escau]
Referència del número d’expedient del certificat d’aptitud o de la sol·licitud davant de l'Agència d'Habitatge de Catalunya (AHC).

	Referència cadastral 
	[Obligatori] 

	Superfície construïda (m²) 
	[Obligatori] 




2.3 Dades de previsió de les actuacions

	Previsió de les actuacions

	Data prevista d’inici de les actuacions
	[Obligatori]
Ha de ser posterior a la presentació de la sol·licitud de l’ajut.

	Data prevista de finalització de les actuacions
	[Obligatori]

	Ubicació on es realitzen les actuacions 
	[Obligatori]
En cas que el beneficiari disposi de diversos edificis, indiqueu la ubicació de l’edifici
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Breu descripció de l’estat original de l’edifici/dels electrodomèstics/dels aspectes de circularitat/del sistema de digitalització i control (aquells àmbits dels quals es demana l’ajut), i del projecte pel qual es demana l’ajut amb les actuacions elegibles (instal·lacions, equips, i/o sistemes), amb la descripció de les actuacions subvencionables i les tipologies en les quals es classifiquen.

Breu descripció de l’estat actual (és a dir, l’estat previ a l’execució del projecte pel qual es sol·licita l’ajut) i de l’estat que es preveu assolir amb l’execució del projecte. 

La descripció ha de fer referència específica a la tipologia d’actuació elegible d’acord amb l’Annex 3 de l’Ordre de Bases EMT/198/2024, modificada per l’Ordre de Bases EMT/63/2025:
A1. Equipament i electrodomèstics eficients
A2. Autoconsum amb plaques solars fotovoltaiques
B1. Actuacions per a la separació de residus i recollida separada
B2. Actuacions per al tractament de residus dins l’establiment
C1. Digitalització, automatització i control del sistema de gestió d’edificis
C2. Sensorització i programes IoT

Pel que fa a les actuacions d’instal·lació d’energia renovable aerotèrmica, es tracta d’actuacions no elegibles en el marc d’aquesta convocatòria.
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Segons les bases reguladores: l’Ordre de Bases EMT/198/2024, modificada per l’Ordre de Bases EMT/63/2025.
 
EMPLENEU UNICAMENT LES TIPOLOGIES D’ACTUACIO QUE APLIQUEN AL PROJECTE
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Descripció de l’actuació prevista

L’actuació ha de consistir en la substitució d’equipament i electrodomèstics existents per altres més eficients

Descriviu de manera general la millora de l’equipament i/o electrodomèstics: descriviu els que es volen substituir i els que està previst que s’instal·lin, on estan ubicats dins l’establiment i com estalvia energia el canvi proposat.

Recordeu que segons les bases 10.3 es consideren actuacions subvencionables el canvi dels següents electrodomèstics (sempre que aquest canvi comporti una reducció del consum elèctric i el nou equipament tingui etiqueta d’eficiència A) : rentadora, rentavaixelles, frigorífic, congelador, assecadora de roba, aparell de cuina, frigorífics per a hotels, frigorífics comercials, armaris de conservació refrigerats professionals, centres de planxat, centres de bugaderia, armaris freds/calents, microones i campanes extractores.

Taula de dades obligatòries per la presentació de la sol·licitud d’ajut 

Ompliu una taula per cada equipament / electrodomèstic pel qual sol·liciteu l’ajut.

	Aspecte a descriure
	Descripció

	EQUIPAMENT / ELECTRODOMÈSTIC EXISTENT QUE ES VOL CANVIAR 

	Descripció del tipus d’electrodomèstic que es vol canviar
(rentaplats, frigorífics, rentadores, assecadores...)
	[Obligatori]


	Marca
	[Obligatori]


	Model
	[Obligatori]


	Nombre d’unitats a substituir
	[Obligatori]


	Etiqueta de l’electrodomèstic que es vol canviar[footnoteRef:1]  [1:  En cas de no comptar amb l’etiqueta, podeu cercar l’equip al Registre europeu de productes per a l’etiquetatge energètic (https://eprel.ec.europa.eu/). En cas de no trobar-la a l’anterior registre, cal justificar el consum de l’aparell amb la fitxa tècnica. Aporteu la informació a l’Annex 1 d’aquest document o com a document adjunt.
] 

Aportar a l’Annex 1 d’aquest document o com a document adjunt.
	[Obligatori]


	Ubicació de l’electrodomèstic dins l’establiment d’allotjament turístic
	[Obligatori]


	Classe d’eficiència energètica (lletra)
	[Obligatori] 


	Consum energètic per any o per 100 cicles d’ús
(kWh/any per a frigorífics)
(kWh cada 100 cicles per a rentaplats, rentadores o assecadores)
	[Obligatori] 

	EQUIPAMENT / ELECTRODOMÈSTIC PEL QUAL ES SOL·LICITA L’AJUT

	Descripció del tipus d’electrodomèstic que es vol canviar
(rentaplats, frigorífics, rentadores, assecadores...)
	[Obligatori]


	Marca
	[Obligatori]


	Model
	[Obligatori]


	Nombre de noves unitats adquirides
	[Obligatori]


	Etiqueta de l’electrodomèstic pel qual es sol·licita l’ajut1[footnoteRef:2] Aportar a l’Annex 1 d’aquest document o com a document adjunt. [2:  En cas de no comptar amb l’etiqueta, podeu cercar l’equip al Registre europeu de productes per a l’etiquetatge energètic (https://eprel.ec.europa.eu/). En cas de no trobar-la a l’anterior registre, cal justificar el consum de l’aparell amb la fitxa tècnica. Aporteu la informació a l’Annex 1 d’aquest document o com a document adjunt] 

	[Obligatori]


	Ubicació de l’electrodomèstic dins l’establiment d’allotjament turístic
	[Obligatori]


	Classe d’eficiència energètica (lletra)
	[Obligatori] 
Només pot ser lletra A.

	Consum energètic per any o per 100 cicles d’ús
(kWh/any per a frigorífics)
(kWh cada 100 cicles per a rentaplats, rentadores o assecadores)
	[Obligatori] 






	DADES CALCULADES PEL TOTAL D’ELECTRODOMÈSTICS SUBSTITUÏTS

	FRIGORÍFICS O SIMILARS

	Previsió de l’estalvi de consum energètic per any (kWh/any) 
	[Obligatori per aquesta tipologia d’electrodomèstic]
Ha de ser > 0 kWh/any.

	Previsió de les emissions de CO2 evitades degut a l’estalvi de consum energètic (kg CO2eq/any). Aquest valor es calcula amb la fórmula següent[footnoteRef:3]: [3:  Font de dades del factor d’emissió del consum elèctric (mix elèctric de xarxa, 0,260 kg CO2eq/kWh): Guia per al càlcul d’emissions de GEH (versió 2024) de la Subdirecció General del Canvi Climàtic, apartat 3.4.
] 


Emissions CO2 evitades degut a l’estalvi previst del consum energètic (kg CO2eq/any) = 
Estalvi de consum elèctric (kWh/any) x 0,260 (kg CO2eq/kWh)

	[Obligatori per aquesta tipologia d’electrodomèstic]
Ha de ser > 0 kg CO2eq/any.

	RENTAPLATS, RENTADORES O ASSECADORES

	Previsió de l’estalvi de consum energètic per any (kWh cada 100 cicles)
	[Obligatori per aquesta tipologia d’electrodomèstic]
Ha de ser > 0 kWh/100 cicles.

	Previsió de les emissions de CO2 evitades degut a l’estalvi de consum energètic (kg CO2eq/any). Aquest valor es calcula amb la fórmula següent:

Emissions CO2 evitades degut a l’estalvi previst del consum energètic (kg CO2eq/100 cicles) =
Estalvi de consum elèctric (kWh/100 cicles) x 0,260 (kg CO2eq/kWh)

	
[Obligatori per aquesta tipologia d’electrodomèstic]
Ha de ser > 0 kg CO2eq/100 cicles.
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Tipologia d’actuació A2. Autoconsum amb plaques solars fotovoltaiques
Descripció de les actuacions previstes

Descriviu detalladament la solució tècnica prevista. Es recomana tenir en consideració l’establert a l’Apartat A2 de l’Annex 3 i als Apartats 10.3 i 13 de l’Annex 1 de l’Ordre de Bases.

Cal entregar els documents següents:
· Certificat d’eficiència energètica de l’edifici en el seu estat actual
· Certificat d’eficiència energètica de l’edifici en fase de projecte
· Projecte o memòria tècnica descriptiva, incloent:
· Un estudi de gestió de residus en que es justifiqui el compliment del requisit relatiu a la valorització del 70% dels residus d'obra per les plaques. Alternativament, es pot aportar una declaració responsable signada per la persona representant de la persona beneficiària en què es comprometi a complir i aportar tota la documentació necessària per a donar compliment al que s’ha indicat (vegeu el punt 13.1.h de l’ordre de bases). Més informació sobre aquest punt el podeu trobar a la Guia per la Valorització del 70% en pes dels residus de construcció i enderroc (G346NPRTR-099) que podeu descarregar des de la fitxa de tràmit. 
· El càlcul de la potència mínima (kW). (Afegint els càlculs complint els requisits del document bàsic “DB HE Estalvi d’energia”, del Codi Tècnic de l’Edificació, especificant l’origen de la superfície construïda (S) o de la superfície de coberta no transitable(Sc) i la superfície de coberta no transitable per captadors solars tèrmics (Soc)).




· La generació d’energia anual (kWh/any): coincident amb certificat en projecte.

D’acord amb la base 10.2.1 i 10.3.b) ii) de l’Annex 1 de l’ordre de bases, els carregadors de vehicles elèctriques, no són subvencionables. Aquesta base especifica que els costos elegibles són aquells que, de manera inequívoca, siguin necessaris per assolir els objectius d'estalvi o de reducció del consum energètic per a cadascuna de les tipologies d'actuació descrites a l'annex 3 de l’ordre de bases de l’ajut i la incorporació de nous punts de consum, com poden ser els carregadors de vehicles elèctrics, no contribueix a l’estalvi del consum d’energia primària no renovable. 

Així mateix, per ser elegible, la instal·lació d'autoconsum amb plaques solars fotovoltaiques haurà de generar una potència mínima Pmin d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 3 del DB-HE 5 del Codi tècnic de l'edificació aplicat a tots els casos, independentment de la tipologia de projecte i la superfície construïda de l'edifici (vegeu l’apartat 13.1.h de l’ordre de bases). 

Quan siguin necessàries actuacions de rehabilitació de coberta: descripció de l’estat actual de la coberta i de les actuacions a realitzar. Justifiqueu que les instal·lacions han estat dissenyades d’acord amb la legislació vigent, així com les accions necessàries perquè la instal·lació del sistema garanteixi les prestacions de coberta (salubritat, aïllament tèrmic i acústic, etc.). Justifiqueu que el projecte de rehabilitació de coberta compleix els requisits del document bàsic “DB HE Estalvi d’energia”, del Codi Tècnic de l’Edificació.

Per les actuacions amb emmagatzematge energètic (tipologia A2.2), justifiqueu o especifiqueu al projecte o memòria tècnica que el component d’emmagatzematge d’electricitat absorbeix almenys el 75% de l’energia de la instal·lació de generació directament connectada sobre una base anual, i en cap cas es carregarà per la xarxa de subministrament extern. 


Taula de dades obligatòries per la presentació de la sol·licitud d’ajut (d’acord amb la Base 13.1 c) de l’Ordre de Bases)

L’estalvi d’energia primària no renovable, s’ha d’obtenir i de justificar exclusivament amb les mesures per a les quals se sol·licita l’ajut, i ha de ser coherent amb el projecte o la memòria tècnica i el pressupost d’execució de l’actuació.
Tota la informació sol·licitada en aquest apartat es pot trobar dins l’informe de certificació energètica de l’edifici realitzat amb les eines de certificació energètica homologades o en l’etiqueta resultat del tràmit de certificació.
Ambdós certificats caldrà realitzar-los per la tipologia d’edificis terciaris amb perfil d’ús de 24 h, intensitat baixa i especificant un nivell de ventilació de l’immoble corresponent a un edifici terciari (si es desconeix es pot definir un nivell de 0,8 renovacions/hora), modelitzant les instal·lacions d’il·luminació i si s’escau els equips d’aire primari. Es proposa un nivell mínim de 200 o 500 lux per exigències visuals moderades o altes respectivament d’acord amb el RD 486/1997.

El certificat de l’edifici en projecte només podrà incloure com a actuació elegible la instal·lació de les plaques solar fotovoltaiques per la qual es sol·licita l’ajut

Exemple d’informació en l’informe de certificació energètica de l’edifici:
[image: ]
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	Aspecte a descriure
	Descripció

	SITUACIÓ ABANS DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM

	Codi del Registre del tràmit de certificació d’edificis existent 
Referència del certificat energètic de l’edifici existent presentat en el moment de la sol·licitud
	[Obligatori]


	Qualificació energètica en l'escala d'emissions de CO2 [lletra]
	[Obligatori] 

	Consum d’energia primària no renovable [kWh/m2 i any]
	[Obligatori] 

	Emissions de CO2 globals de l’edifici (kg CO2/any·m2)
	[Obligatori] 

	Emissions de CO2 per consum elèctric (kg CO2/any·m2)
	[Obligatori] 

	Emissions de CO2 per altres combustibles (kg CO2/any·m2) 
	[Obligatori] 

	Zona Climàtica 
	[Obligatori]

	Tipus d’edifici 
Edifici Existent
	[Obligatori]
Ha de ser Terciari

	Renovació aire (renovacions/hora)
	[Obligatori]
Ha de ser ≥ 0,8 ren/h


	Perfil d’ús  (Baixa/mitja/alta; 24 h)
	[Obligatori]

	Intensitat lumínica (lux)
	[Obligatori]

	SITUACIÓ DESPRÉS DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM Exclusivament amb les mesures per a les quals s’ha atorgat l’ajut 

	Codi del Registre del tràmit de certificació d’edifici existent en rehabilitació en fase de projecte 
En cas que hi hagi actuacions no subvencionables cal fer una simulació energètica només amb les actuacions subvencionables, registrar-ho com a edifici existent en projecte a l’ICAEN i adjuntar en la sol·licitud l’informe de certificació (pdf) i tots els arxius informàtics de la simulació per poder-la revisar. 
	[Obligatori] 


	Qualificació energètica en l'escala d'emissions de CO2 [lletra]
	[Obligatori] 

	Consum d’energia primària no renovable [kWh/m2 i any] 
	[Obligatori] 

	Emissions de CO2 globals de l’edifici [kg CO2/any·m2] 
	[Obligatori] 

	Emissions de CO2 per consum elèctric [kg CO2/any·m2] 
	[Obligatori] 

	Emissions de CO2 per altres combustibles [kg CO2/any·m2] 
	[Obligatori] 

	Zona Climàtica 
	[Obligatori]

	Tipus d’edifici 
Edifici Existent
	[Obligatori]
Ha de ser Terciari

	Renovació aire (renovacions/hora)
	[Obligatori]
Ha de ser ≥ 0,8 ren/h


	Perfil d’ús  (Baixa/mitja/alta; 24 h)
	[Obligatori]

	Intensitat lumínica (lux)
	[Obligatori]

	DADES CALCULADES

	Percentatge d’estalvi del consum d’energia primària no renovable (%) 
	[Obligatori]


	Emissions globals de CO2 evitades per metre quadrat 
(kg CO2/any·m2). Aquest valor es calcula amb la fórmula següent:
Emissions CO2 globals evitades de l’edifici (kg CO2/any·m2) =
Emissions CO2 globals de l’edifici per m2 abans de fer l’actuació (kg CO2/any·m2) - Emissions CO2 globals de l’edifici per m2 després de fer l’actuació (kg CO2/any·m2)

	[Obligatori]
Ha de ser > 0 kg CO2/any·m2.

	Emissions globals de CO2 evitades de l’edifici (kg CO2/any). Aquest valor es calcula amb la fórmula següent:
Emissions globals CO2 evitades de l’edifici (kg CO2/any) =
Emissions CO2 globals evitades de l’edifici (kg CO2/any·m2) x Superfície útil habitable (m2)

	[Obligatori]
Ha de ser > 0 kg CO2/any.

	ALTRES DADES RELACIONADES AMB EL CERTIFICAT

	Superfície útil habitable (m2)
Superfície total inclosa i indicada en els certificats eficiència energètica
	[Obligatori] 

	Superfície real objecte de la rehabilitació energètica (m2) 
En tots els casos ha de ser igual o inferior a la útil habitable
	[Obligatori] 



[bookmark: _Toc198293784]Descripció de la instal·lació d’autoconsum

	Aspecte a descriure
	Descripció

	Descripció actuació

Descriviu breument la instal·lació d’autoconsum objecte de la sol·licitud de l’ajut.
	[Obligatori] 

	Potència mínima instal·lada (Pmin) [kW]

Afegiu els càlculs amb la fórmula del CTE i especifiqueu l’origen de la superfície construïda (S) o de la superfície de coberta no transitable(Sc) i la superfície de coberta no transitable per captadors solars tèrmics (Soc).




	[Obligatori] 

	Compliment de normativa vigent:

Les instal·lacions i equips hauran de complir el REBT ((Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión)
	[Obligatori. Cal adjuntar la documentació tècnica que ho justifiqui]

	El captadors solars hauran de complir la norma UNE-EN IEC 61215-1-1:2022, per tant, a la seva fitxa tècnica cal que hi apareguin les característiques de l’esmentada norma.

Adjunteu la documentació tècnica justificativa a l’Annex 2
	[Obligatori]. 


	El panells solars han de tenir una taxa màxima de degradació anual ≤0,8% (segons recomanació del sector assajat d’acord a les normes UNE-EN IEC 61215-2:2021 i UNE-EN IEC 61724-1:2022, o equivalent).
Adjunteu la documentació tècnica justificativa a l’Annex 2
	[Obligatori]. 

≤0,8%


	Tipologia d’energia estalviada amb l’actuació

Escollir una de les opcions:
1- Electricitat 
2- Gasoil de calefacció 
3- GLP 
4- Gas Natural 
5- Carbó
	

	Per a solucions de tipologia A2.2: descripció tècnica de la solució d’emmagatzematge energètic.
	[Obligatori per a solucions de la tipologia A2.2]

	Capacitat d’absorció del component d’emmagatzematge en relació amb l’energia de la instal·lació de generació sobre una base anual [%]

Cal especificar al projecte que l’emmagatzematge només es carregarà per via dels captadors solars, i en cap cas es carregarà per la xarxa de subministrament extern. 

	[Obligatori per a solucions de la tipologia A2.2]
Mínim del 75%








[bookmark: _Toc198293785]Tipologia d’actuació B. Mesures per a la separació, gestió, reutilització i reciclatge dels residus

Descripció de les actuacions previstes

Descriviu detalladament la solució tècnica prevista. Es recomana tenir en consideració l’establert a l’Apartat B de l’Annex 3 i als Apartats 10.3 i 13 de l’Annex 1 l’Ordre de Bases.


Justifiqueu els càlculs que es demanen a la taula següent (volum de residus abans i després de l’actuació, reducció de residus prevista un cop implementades les actuacions i volum de residus per a reciclatge o reutilització). La unitat de mesura del volum de residus abans i després de l’actuació pot ser kg o m3, en funció de la disponibilitat de la dada. 


	Aspecte a descriure
	Descripció

	Indiqueu la tipologia 
d’actuació

Es poden escollir 
diverses opcions de les següents, si es proposa més d’una actuació.

B1 Actuacions per a la separació de residus i recollida separada
B1.1_Equipament per als residus de la clientela i les persones usuàries.
B1.2_Equipament per als residus dels processos de servei.

B2 Actuacions per al tractament de residus dins l’establiment 
B2.1_Sistemes de seguiment automàtic de la generació de residus orgànics.
B2.2_Equipament per a tractar els residus orgànics.
B2.3_Equipament per a l’aprofitament dels olis de cuina.
B2.4_ Equipament per al tractament de residus d’obres.

	[Obligatori] 



	Descripció tècnica de l’actuació
Inclogueu funció, tipus i marques de l’equipament objecte de l’ajut. Igualment, adjunteu les fitxes tècniques a l’Annex 2..
	[Obligatori]


	ABANS DE L’ACTUACIÓ

	Volum de residus generats per tipologies abans de l’actuació [kg o m³]:
Detalleu les fraccions: paper-cartró, envàs lleuger, fracció orgànica, envàs vidre, fracció resta, olis, residus tèxtils, i altres
	[Obligatori] 


	DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ

	B1 Actuacions per a la separació de residus i recollida separada


	Volum de residus previstos que es generaran després de l’actuació [kg o m³]:
Detalleu les fraccions: paper-cartró, envàs lleuger, fracció orgànica, envàs vidre, fracció resta, olis, residus tèxtils, i altres
	[Obligatori] 


	Estalvi previst del volum de residus generats [kg o m3]
Estalvi previst (kg o m3) =
Volum de residus generats abans de l’actuació [kg o m³] - Volum de residus previstos que es generaran després de l’actuació [kg o m³]
	[Obligatori] 
Ha de ser > 0 (kg o m3)

	Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) evitades degut a la implantació de sistemes de recollida selectiva de residus. Aquest valor es calcula amb la fórmula següent[footnoteRef:4]:  [4:  Font de dades del factor d’emissió de la gestió dels residus municipals: Guia per al càlcul d’emissions de GEH (versió 2024) de la Subdirecció General del Canvi Climàtic (apartat 3.6.1). En cas de disposar les dades de volum de residus en la unitat m3, d’acord amb l’apartat 3.6.1 de l’esmentada Guia, els factors d’emissió que cal emprar són els següents: paper-cartró: 3,67 kg CO2eq/m3 residu, envàs lleuger: 3,36 kg CO2eq/m3 residu, fracció orgànica: 221,32 kg CO2eq/m3 residu, envàs vidre: 9,15 kg CO2eq/m3 residu, fracció resta: 87,29 kg CO2eq/m3 residu.] 


Emissions de GEH evitades (kg CO2eq/any) =
Emissions GEH abans de l’actuació – Emissions GEH després de l’actuació, on:

Emissions de GEH abans de l’actuació = Volum de residus generals (sense recollida selectiva) abans de l’actuació (kg) x 0,7274 kg CO2eq/kg residu general

Emissions GEH després de l’actuació = 
Volum de residus generals (sense recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,7274 kg CO2eq/kg residu general + Volum de residus paper/cartró (amb recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,05641 kg CO2eq/kg  residu paper/cartró + Volum de residus envàs lleuger (amb recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,12009 kg CO2eq/kg  residu envàs lleuger + Volum de residus fracció orgànica (amb recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,36886 kg CO2eq/kg  residu fracció orgànica + Volum de residus envàs vidre (amb recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,03050 kg CO2eq/kg  residu envàs vidre

	[Obligatori] 
Ha de ser > 0 (kg CO2eq/any)

	B2 Actuacions per al tractament de residus dins l’establiment 

	Volum aproximat de residus que està previst reciclar i reutilitzar com a resultat d’implementar les actuacions sol·licitades [kg o m³]
	[Obligatori] 


	Volum de residus generats  que es tractarà fora de l’establiment [kg o m3]
Aquest valor es calcula amb la fórmula següent:

Volum previst (kg o m3) =
Volum de residus generats abans de l’actuació que es tracta externament [kg o m³] - Volum de residus que està previst tractar dins l’establiment [kg o m³]
	[Obligatori] 
Ha de ser > 0 (kg o m3)


[bookmark: _Toc198293786]
Tipologia d’actuació C. Digitalització, sensorització, automatització i control amb sistemes de gestió d’edificis

Descripció de les actuacions previstes

Descriviu detalladament la solució tècnica prevista. Es recomana tenir en consideració l’establert a l’Apartat C de l’Annex 3 i als Apartats 10.3 i 13 de l’Annex 1 l’Ordre de Bases.

Justifiqueu la millora en el funcionament de l’establiment i la reducció dels recursos materials consumits respecte la situació de partida com a conseqüència de les actuacions en qüestió.



	Aspecte a descriure
	Descripció

	Indiqueu la tipologia 
d’actuació

Es poden escollir 
diverses opcions de les següents, si es proposa més d’una actuació. 

C1_Digitalització automatització i control del sistema de gestió d’edificis
C2_Sensorització i programes IoT

	[Obligatori] 



	Descripció tècnica de l’equipament Inclogueu funció, tipus i marques de l’equipament objecte de l’ajut. Alternativament, adjunteu les fitxes tècniques annexades a aquest document.
	[Obligatori]


	Classificació BACS segons la UNE-EN ISO 52120
	[Obligatori]
Ha de ser mínim B

	Tipologia de recursos reduïts un cop implantades l’equipament de gestió d’edificis.

Escollir una o vàries de les opcions
1- Energia
2- Aigua
3- Residus
4- Altres (descriure’ls)
	[Obligatori]

	Tipologia d’energia estalviada amb 
l’actuació (quan escaigui)

Escollir una o més d’una de les opcions següents:
1- Electricitat 
2- Gasoil de calefacció 
3- GLP 
4- Gas Natural 
5- Carbó
	[Obligatori per actuacions que redueixen consum d’energia]


	ABANS DE L’ACTUACIÓ

	Quan el sistema de gestió de l’edifici contribueix a la reducció de consum d’energia:

	Consum final d’energia [kWh/any o m3/any o kg/any o l/any] 
Indiqueu de quina/s font/s energètica/es es tracta:
1- Electricitat [kWh/any] 
2- Gasoil de calefacció [l/any] 
3- GLP [kg/any o l/any] 
4- Gas Natural [m3/any] 
5- Carbó [kg/any] 

	[Obligatori per sistemes per a la reducció del consum d’energia]


	Quan el sistema de gestió de l’edifici contribueix a la reducció del consum d’aigua:

	Volum total d’aigua de xarxa de l’establiment consumida anualment (m3/any)
	[Obligatori per sistemes per a la reducció del consum d’aigua]


	Mitjana del consum d’aigua de xarxa anual per ocupant de l’establiment (m3/any/pernoctació)
	

	Quan el sistema de gestió de l’edifici contribueix a la reducció de residus:

	Volum de residus generats per tipologies abans de l’actuació [kg o m³]:
Detalleu les fraccions: paper-cartró, envàs lleuger, fracció orgànica, envàs vidre, fracció resta, olis, residus tèxtils, i altres
	[Obligatori per sistemes per a la reducció de la generació de residus]


	Quan el sistema de gestió de l’edifici contribueix a la reducció d’altres recursos (especifiqueu-los):

	Consum del recurs en l’estat actual de l’establiment  [indiqueu unitats]:
	[Obligatori per sistemes per a la reducció del consum d’altres recursos]


	DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ
Es demana una estimació dels valors sol·licitats en funció del recurs sobre el qual actuï el sistema de gestió de l’edifici (residus, energia, aigua, i/o altres)

	Quan el sistema de gestió de l’edifici contribueix a la reducció d’energia:

	Consum final d’energia previst després de les actuacions [kWh/any o m3/any o kg/any o l/any] 
Indiqueu de quina/s font/s energètica/es es tracta:
1- Electricitat [kWh/any] 
2- Gasoil de calefacció [l/any] 
3- GLP [kg/any o l/any] 
4- Gas Natural [m3/any] 
5- Carbó [kg/any] 

	[Obligatori per sistemes per a la reducció del consum d’energia]


	Estalvi previst de consum d’energia final [kWh/any o m3/any o kg/any o l/any] 
Indiqueu de quina/s font/s energètica/es es tracta:
1- Electricitat [kWh/any] 
2- Gasoil de calefacció [l/any] 
3- GLP [kg/any o l/any] 
4- Gas Natural [m3/any] 
5- Carbó [kg/any] 

	[Obligatori] 
Ha de ser > 0 [kWh/any o m3/any o kg/any o l/any]

	Previsió de les emissions de CO2 evitades degut a l’estalvi de consum energètic (kg CO2eq/any). En funció de la tipologia d’energia estalviada, aquest valor es calcula amb la fórmula següent[footnoteRef:5]: [5:  Font de dades dels factors d’emissió: Guia per al càlcul d’emissions de GEH (versió 2024) de la Subdirecció General del Canvi Climàtic, apartats 3.4 i 3.1. Pel carbó es considera el factor d’emissió del carbó d’importació. 
] 


En cas que l’actuació comporti una reducció de consum d’electricitat:

Emissions CO2 evitades degut a l’estalvi previst de consum elèctric (kg CO2eq/any) = 
(Consum elèctric abans de l’actuació – Consum elèctric després de l’actuació (kWh/any)) x 0,260 kg CO2eq/kWh

En cas que l’actuació comporti una reducció de consum de gasoil de calefacció:

Emissions CO2 evitades degut a l’estalvi previst de consum de gasoil de calefacció (kg CO2/any) = 
(Consum gasoil calefacció abans de l’actuació – Consum gasoil calefacció després de l’actuació (l/any)) x 2,87 kg CO2/l

En cas que l’actuació comporti una reducció de consum de GLP[footnoteRef:6]: [6:  En cas de disposar la dada de consum de GLP en unitats de litres, per obtenir les Emissions CO2 evitades degut a l’estalvi previst de consum de gasoil de calefacció (kg CO2/any) podeu utilitzar el factor de conversió següent: 1,63 kg CO2/litre GLP. Font de dades: Guia per al càlcul d’emissions de GEH (versió 2024) de la Subdirecció General del Canvi Climàtic, apartat 3.1.] 


Emissions CO2 evitades degut a l’estalvi previst de consum de GLP (kg CO2/any) = 
(Consum GLP abans de l’actuació – Consum GLP després de l’actuació (kg/any)) x 2,98 kg CO2/kg

En cas que l’actuació comporti una reducció de consum de gas natural:

Emissions CO2 evitades degut a l’estalvi previst de consum de gas natural (kg CO2/any) = 
(Consum gas natural abans de l’actuació – Consum gas natural després de l’actuació (m3/any)) x 2,11 kg CO2/m3

En cas que l’actuació comporti una reducció de consum de carbó:

Emissions CO2 evitades degut a l’estalvi previst de consum de carbó (kg CO2/any) = 
(Consum carbó abans de l’actuació – Consum carbó després de l’actuació (kg/any)) x 2,48 kg CO2/kg


	[Obligatori] 
Ha de ser > 0 (kg CO2eq/any)

	Quan el sistema de gestió de l’edifici contribueix a la reducció del consum d’aigua:

	Volum total d’aigua de xarxa de l’establiment consumida anualment previst després de les actuacions (m3/any)
	[Obligatori per sistemes per a la reducció del consum d’aigua]


	Estalvi del volum total d’aigua de xarxa consumida anualment després de les actuacions [%]
	[Obligatori] 
Ha de ser > 0

	Previsió de les emissions de CO2 evitades degut a l’estalvi de consum d’aigua (kg CO2eq/any). Aquest valor es calcula amb la fórmula següent[footnoteRef:7]: [7:  Font de dades del factor d’emissió del consum d’aigua de xarxa, 0,385 kg CO2eq/m3: Guia per al càlcul d’emissions de GEH (versió 2024) de la Subdirecció General del Canvi Climàtic, apartat 3.7.
] 


Emissions CO2 evitades degut a la reducció prevista de consum d’aigua de xarxa (kg CO2eq/any) = 
(Consum d’aigua de xarxa abans de l’actuació – Consum d’aigua de xarxa després de l’actuació (m3/any)) x 0,385 kg CO2eq/ m3

	[Obligatori] 
Ha de ser > 0 (kg CO2eq/any)

	Mitjana del consum d’aigua de xarxa anual per pernoctació de l’establiment previst després de les actuacions (m3/any/pernoctació)
	[Obligatori per sistemes per a la reducció del consum d’aigua]


	Estalvi de la mitjana del consum d’aigua consumida per pernoctació anualment després de les actuacions [%]
	[Obligatori] 
Ha de ser > 0

	Quan el sistema de gestió de l’edifici contribueix a la reducció de residus:

	Volum de residus previstos que es generaran després de l’actuació [kg o m³]:
Detalleu les fraccions: paper-cartró, envàs lleuger, fracció orgànica, envàs vidre, fracció resta, olis, residus tèxtils, i altres
	[Obligatori per sistemes per a la reducció de la generació de residus]


	Estalvi previst del volum de residus generats [kg o m3]
Estalvi previst (kg o m3) =
Volum de residus generats abans de l’actuació [kg o m³] - Volum de residus previstos que es generaran després de l’actuació [kg o m³]
	[Obligatori] 
Ha de ser > 0 (kg o m3)

	Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) evitades a causa de la implantació de sistemes de recollida selectiva de residus. Aquest valor es calcula amb la fórmula següent[footnoteRef:8]:  [8:  Font de dades del factor d’emissió de la gestió dels residus municipals: Guia per al càlcul d’emissions de GEH (versió 2024) de la Subdirecció General del Canvi Climàtic. En cas de disposar les dades de volum de residus en la unitat m3, vegeu els factors d’emissió a l’apartat 3.6.1 de l’esmentada Guia.] 


Emissions de GEH evitades (kg CO2eq/any) =
Emissions GEH abans de l’actuació – Emissions GEH després de l’actuació, on:

Emissions de GEH abans de l’actuació = Volum de residus generals (sense recollida selectiva) abans de l’actuació (kg) x 0,7274 kg CO2eq/kg residu general

Emissions GEH després de l’actuació = 
Volum de residus generals (sense recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,7274 kg CO2eq/kg residu general + Volum de residus paper/cartró (amb recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,05641 kg CO2eq/kg  residu paper/cartró + Volum de residus envàs lleuger (amb recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,12009 kg CO2eq/kg  residu envàs lleuger + Volum de residus fracció orgànica (amb recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,36886 kg CO2eq/kg  residu fracció orgànica + Volum de residus envàs vidre (amb recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,03050 kg CO2eq/kg  residu envàs vidre

	[Obligatori] 
Ha de ser > 0 (kg CO2eq/any)

	Quan el sistema de gestió de l’edifici contribueix a la reducció d’altres recursos (especifiqueu-los):

	Consum del recurs previst de l’establiment després de les actuacions [indiqueu unitats]
	[Obligatori per sistemes per a la reducció del consum d’altres recursos]


	Estalvi del consum del recurs previst de l’establiment després de les actuacions [indiqueu unitats]
	[Obligatori per sistemes per a la reducció del consum d’altres recursos]
Ha de ser > 0





[bookmark: _Toc198293787]Dades sobre l’impacte de gènere, igualtat de tracte i no discriminació

Justifiqueu si les actuacions per les quals demaneu l’ajut tenen impacte sobre el gènere, i/o la igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit de les actuacions. 

Observació: En els casos que s’escaigui, cal presentar dades sobre l’impacte de les actuacions desagregades per sexe (dona/home) i gènere (dona/home/persona no binària) segons les indicacions de la guia Introduint la perspectiva de gènere interseccional a les estadístiques.[footnoteRef:9] [9:  Introduint la perspectiva de gènere interseccional a les estadístiques. Guia teoricopràctica. https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/Observatori/07_estudis_metodologies/publicacions_eines15-1.pdf] 




[bookmark: _Toc198293788]Justificació del compliment del principi DNSH

Cal justificar que les actuacions previstes no ocasionaran perjudicis significatius al medi ambient (DNSH és “do not significant harm , per les seves sigles en anglès”). Per a fer-ho, és necessari que ompliu la taula que hi ha en aquest apartat i, quan escaigui, les mesures correctores que s’adoptaran per complir amb els criteris de la “Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente”, publicada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Podeu trobar més informació al document “Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia /2021/C58/01)”.  

	TAULA PER A LA IDENTIFICACIÓ DELS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS QUE REQUEREIXEN UNA AVALUACIÓ SUBSTANTIVA SEGONS EL PRINCIPI DNSH.

	Indiqueu quin dels següents objectius mediambientals requereixen una avaluació substantiva segons el “principi  DNSH” de la mesura

	Sí
	No
	Expliqueu els motius si heu seleccionat “No”

	Mitigació del canvi climàtic
	
	
	L’explicació ha de constar en tots els casos

	Adaptació al canvi climàtic
	
	
	L’explicació ha de constar en tots els casos

	Utilització i protecció sostenible dels recursos hídrics i marins 
	
	
	L’explicació ha de constar en tots els casos

	Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge dels residus
	
	
	L’explicació ha de constar en tots els casos

	Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el terra.
	
	
	L’explicació ha de constar en tots els casos

	Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes 
	
	
	L’explicació ha de constar en tots els casos







Doneu resposta a les preguntes de la taula següent en aquells casos en els quals s’ha contestat “Sí” a la taula anterior.

	TAULA PER A L’AVALUACIÓ SUBSTANTIVA DELS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS SEGONS EL PRINCIPI DNSH

	Objectiu / Pregunta
	Justificació

	Mitigació del canvi climàtic:
S’espera que la mesura generi emissions importants de gasos amb efecte d’hivernacle?
	

	Adaptació al canvi climàtic:
S’espera que la mesura doni lloc a un augment dels efectes adversos de les condicions climàtiques actuals i de les previstes en el futur, sobre sí mateixa o en les persones, la natura o els actius?
	

	Utilització i protecció sostenible dels recursos hídrics i marins:
S’espera que la mesura sigui perjudicial:
i. Del bon estat o del bon potencial ecològic de les masses d’aigua, incloses les superficials i subterrànies; o
ii. Pel bon estat mediambiental de les aigües marines?
	

	Transició a una economia circular, inclosos la prevenció i el reciclat de residus:
S’espera que la mesura
i. Comporti un augment significatiu de la generació, incineració o eliminació de residus, excepte la incineració de residus perillosos no reciclables; o 
ii. Generi importants ineficiències en l’ús directe o indirecte dels recursos naturals en qualsevol de les seves fases del cicle de vida, que no es minimitzin amb les mesures adequades; o 
iii. Doni lloc a un perjudici significatiu i a llarg termini per al medi ambient en relació amb l’economia circular?
	

	Prevenció i control de la contaminació:
S’espera que la mesura doni lloc a un augment significatiu de les emissions contaminants a l’atmosfera, l’aigua o el sòl?
	

	Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes:
S’espera que la mesura 
i. Vagi en gran mesura en detriment de les bones condicions i la resiliència dels ecosistemes; o
ii. Vagi en detriment de l’estat de conservació dels hàbitats i les espècies, en particular d’aquells d’interès per a la Unió?
	




[bookmark: _Toc198293789]Resum total de costos elegibles segons actuacions 

Es recomana presentar un pressupost desglossat on es reflecteixin els preus unitaris de cada partida. 
Reviseu la Base 10.2 pel que fa als costos no elegibles, en tant que en cap cas seran subvencionats i no és necessari que s’indiquin en aquest apartat.
Reviseu l’Annex 4 on es descriuen els costos addicionals que es consideren elegibles per tal que els inclogueu en aquest apartat, a la part “ACTUACIONS IDENTIFICADES COM A COSTOS ADDICIONALS (€)”.
Reviseu la Base 9 de l’Annex 1 pel que fa al càlcul de la “QUANTIA MÀXIMA DE L’AJUT SOL·LICITAT (€)”.
Recordeu que aquest contingut ha de ser coincident amb els pressupostos de l’empresa industrial o dels professionals que subministren el producte o servei. 


	COST ELEGIBLE TOTAL DEL PROJECTE (€)

	ACTUACIONS TIPUS A (€)

	[DETALL ACTUACIÓ] 
	

	[DETALL ACTUACIÓ] 
	

	[DETALL ACTUACIÓ] 
	

	COST ELEGIBLE ACTUACIONS TIPUS A – TOTAL (€)
	

	ACTUACIONS TIPUS B (€)

	[DETALL ACTUACIÓ] 
	

	[DETALL ACTUACIÓ] 
	

	[DETALL ACTUACIÓ] 
	

	COST ELEGIBLE ACTUACIONS TIPUS B – TOTAL (€)
	

	ACTUACIONS TIPUS C (€)

	[DETALL ACTUACIÓ] 
	

	[DETALL ACTUACIÓ] 
	

	[DETALL ACTUACIÓ] 
	

	COST ELEGIBLE ACTUACIONS TIPUS C – TOTAL (€)
	

	ACTUACIONS IDENTIFICADES COM A COSTOS ADDICIONALS (€)
Costos addicionals de l’Annex 4 de l’ORDRE EMT/198/2024

	[DETALL COST] 
	

	[DETALL COST] 
	

	[DETALL COST] 
	

	COST ELEGIBLE ADDICIONAL – TOTAL (€)
	

	COST ELEGIBLE TOTAL (€) 
COST ACTUACIONS TIPUS A + COST ACTUACIONS TIPUS B + COST ACTUACIONS TIPUS C + COST ELEGIBLE ADDICIONAL
	



	QUANTIA MÀXIMA DE L’AJUT SOL·LICITAT (€)
	




Lloc i data, 




Signatura del personal tècnic competent o instal·lador


[bookmark: _Toc198293790]Annex 1: Per a actuacions tipus A1. Aportació etiquetes dels electrodomèstics que es volen canviar i dels electrodomèstics pels quals es sol·licita l’ajut

Inseriu una imatge o fotografia les etiquetes dels electrodomèstics existents (els que es volen canviar).





















Inseriu una imatge o fotografia les etiquetes dels nous electrodomèstics.

















[bookmark: _Toc198293791]Annex 2: Aportació de les fitxes tècniques de les actuacions proposades (A2, B i/o C) 

Actuacions del tipus A2
Inseriu la documentació tècnica de les plaques solars fotovoltaiques (quan apliqui):
· Fitxes tècniques de les plaques solars fotovoltaiques. Cal que hi aparegui el coeficient global de pèrdues o el coeficient de degradació anual.
Per actuacions A2.2, inseriu la documentació tècnica dels equips d’emmagatzematge energètic.

Actuacions del tipus B
Inseriu la documentació tècnica dels equips pels quals es sol·licita l’ajut (quan apliqui):
· Equipament per als residus de la clientela i les persones usuàries.
· Equipament dels processos de servei.
· Equipament per als residus del manteniment i obres de l’establiment.
· Sistemes de seguiment automàtic de generació de residus orgànics.
· Equipament per a tractar els residus orgànics.
· Equipament per a l’aprofitament dels olis de cuina.

Actuacions del tipus C
Inseriu la documentació tècnica dels equips pels quals es sol·licita l’ajut (quan apliqui):
· Equipament per a la digitalització, automatització i control del sistema de gestió d’edificis. Els factors d’eficiència BACS cal que es defineixin d’acord amb la UNE-EN ISO 52120. El tipus d’eficiència mínim del sistema ha de ser B (avançat).
· Sensors i programes IoT.
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