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Heu d’eliminar d’aquesta plantilla aquelles actuacions/tipologies que no siguin aplicables al vostre projecte. 


Barcelona, 11 de juliol de 2025
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Aquest document és el model per elaborar la memòria d’actuació justificativa de l’acompliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, d’acord amb el Reial decret 691/2021, de la línia de finançament per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques. 
La mencionada línia d’ajuts està regulada a: 
· ORDRE EMT/198/2024, de 5 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts a la línia de finançament per a actuacions de millora en l'estalvi energètic d'instal·lacions i equips i per a projectes d'economia circular dels establiments que prestin serveis d'allotjament turístic de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya.
· Ordre EMT/63/2025, de 15 d'abril, de modificació de l'Ordre EMT/198/2024, de 5 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts a la línia de finançament per a actuacions de millora en l'estalvi energètic d'instal·lacions i equips i per a projectes d'economia circular dels establiments que prestin serveis d'allotjament turístic de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya.
· RESOLUCIÓ EMT/3978/2024, de 5 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria 2024-2025 d'ajuts a la línia de finançament per a actuacions de millora en l'estalvi energètic d'instal·lacions i equips i per a projectes d'economia circular dels establiments que prestin serveis d'allotjament turístic de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya (ref. BDNS 795193).
· Resolució EMT/1860/2025, de 8 de maig, de modificació de la Resolució EMT/3978/2024, de 5 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria 2024-2025 d'ajuts a la línia de finançament per a actuacions de millora en l'estalvi energètic d'instal·lacions i equips i per a projectes d'economia circular dels establiments que prestin serveis d'allotjament turístic de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya (ref. BDNS 795193).
Aquest document es una base orientativa, essent vàlids aquells documents de professionals tècnics amb característiques similars i que incloguin la informació obligatòria indicada tant en aquest document com a les bases reguladores. 
La documentació aportada s’haurà de correspondre específicament amb les actuacions per a les quals es va sol·licitar l’ajut. Per tant, tots els documents tècnics que s’adjuntin han de ser coherents entre sí, i cal assegurar-se que les dades tècniques que aportin siguin coincidents.
Per solucionar possibles dubtes sobre la justificació dels ajuts, podeu consultar la Guia per a la presentació electrònica de formularis de justificació que trobareu a la Fitxa de tràmit de l’ajut.
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2.1 Informació de la persona beneficiària

	Nom del projecte 
	[Obligatori] 

	Referència núm. expedient: 
	[Obligatori] 

	Cost elegible del projecte

D’acord amb el punt 6 de la resolució de concessió

	[Obligatori] 

	Nom del propietari/a o empresa promotora 
	[Obligatori] 

	NIF del propietari/a o empresa promotora 
	[Obligatori] 

	Codi postal ubicació del propietari/a o empresa promotora 
	[Obligatori] 

	Nom i cognom del tècnic 
	[Obligatori] 

	NIF del personal tècnic 
	[Obligatori] 

	Correu electrònic de contacte del personal tècnic 
	[Obligatori] 

	Tipologia de l’empresa

Camp obligatori en cas empresa, escollir una de les següents opcions
	[Petita / Mitjana / Gran]

Segons definició de tipus i categoria de l’Annex I de Reglament (UE) 651/2014

	CNAE de la persona beneficiària

Camp obligatori en cas empresa, Codi Nacional Activitat Econòmica de 4 xifres
	[Opcional] 

	Activitat econòmica de la persona beneficiària
	Turisme



2.2 Informació de l’establiment que presta serveis d’allotjament turístic 

	Nom de l’establiment
	[Obligatori]

	Web de l’establiment
	[Obligatori]

	Tipus d’ús de l’edifici on es realitza la rehabilitació


	Escollir només una opció de les següents:
· Establiments hotelers (hotels, hotels apartament, hostals, pensions)
· Càmpings
· Establiments de turisme rural
· Apartaments turístics

	Adreça de l’edifici
	[Obligatori]

	Codi postal de l’edifici 
	[Obligatori] 

	Nombre d’habitacions
	[Obligatori] 

	Nombre de plantes
	[Obligatori] 

	Codi de la inspecció tècnica de l'edifici (ITE) o de l'expedient certificat de referència
	[Si s’escau]
Referència del número d’expedient del certificat d’aptitud o de la sol·licitud davant de l'Agència d'Habitatge de Catalunya (AHC).

	Referència cadastral 
	[Obligatori] 

	Superfície construïda (m²) 
	[Obligatori] 




2.3 Dades tècniques i energètiques del projecte de rehabilitació 
2.3.1 Informació relativa al cadastre

	Referència cadastral 
	[Obligatori] 

	Any de construcció
(sense tenir en compte possibles rehabilitacions posteriors) 
	[aaaa]

	Superfície construïda (m2) 
	[Obligatori] 



2.3.2 Informació relativa a l’edifici

	Nom de l’establiment
	[Obligatori]

	Web de l’establiment
	[Obligatori]

	Tipus d’ús de l’edifici on s’ha realitzat la rehabilitació

Escollir només una opció de les següents: 
	Establiments hotelers (hotels, hotels apartament, hostals, pensions)
Càmpings
Establiments de turisme rural
Apartaments turístics

	Adreça de l’edifici
	[Obligatori]

	Codi postal de l’edifici 
	[Obligatori] 

	Nombre d’habitacions
	[Obligatori] 

	Nombre de plantes
	[Obligatori] 

	Codi de la inspecció tècnica de l'edifici (ITE) o de l'expedient certificat de referència
	[Si s’escau]
Referència del número d’expedient del certificat d’aptitud o de la sol·licitud davant de l'Agència d'Habitatge de Catalunya (AHC).
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Segons les bases reguladores: ORDRE EMT/198/2024, de 5 de setembre. 

EMPLENAR UNICAMENT LES LINIES D’ACTUACIO QUE APLIQUEN AL PROJECTE
Si escau, aporteu el reportatge fotogràfic de les actuacions realitzades.

Tipologia d’actuació tipus A1. Equipament i electrodomèstics eficients

Descripció de l’actuació realització
Descriviu de manera general la millora dels electrodomèstics: descriviu els que hi havia abans de l’actuació i els que s’han instal·lat, la seva ubicació dins l’establiment i com estalvia energia el canvi proposat.

Taula de dades obligatòries per la presentació de la justificació d’ajut 
Ompliu una taula per cada electrodomèstic pel qual us heu beneficiat de l’ajut.

	Aspecte a descriure
	Descripció

	ELECTRODOMÈSTIC EXISTENT QUE S’HA SUBSTITUÏT 

	Descripció del tipus d’electrodomèstic que s’ha substituït
(rentaplats, frigorífics, rentadores, assecadores...)
	[Obligatori]


	Marca
	[Obligatori]


	Model
	[Obligatori]


	Nombre d’unitats a substituir
	[Obligatori]


	Etiqueta de l’electrodomèstic que s’ha substituït 
Aportar a l’Annex 1 d’aquest document o com a document adjunt.
	[Obligatori]


	Ubicació de l’electrodomèstic dins l’establiment d’allotjament turístic
	[Obligatori]


	Classe d’eficiència energètica (lletra)
	[Obligatori] 


	Consum energètic per any o per 100 cicles d’ús
(kWh/any per a frigorífics)
(kWh cada 100 cicles per a rentaplats, rentadores o assecadores)
	[Obligatori] 

	NOU ELECTRODOMÈSTIC INSTAL·LAT (PEL QUAL ES VA SOL·LICITAR L’AJUT)

	Descripció del tipus d’electrodomèstic que s’ha instal·lat
(rentaplats, frigorífics, rentadores, assecadores...)
	[Obligatori]


	Marca
	[Obligatori]


	Model
	[Obligatori]


	Nombre de noves unitats
	[Obligatori]


	Etiqueta de l’electrodomèstic que s’ha instal·lat
 Aportar a l’Annex 1 d’aquest document o com a document adjunt.
	[Obligatori]


	Ubicació de l’electrodomèstic dins l’establiment d’allotjament turístic
	[Obligatori]


	Classe d’eficiència energètica
	[Obligatori] 
Només pot ser lletra A.

	Consum energètic per any o per 100 cicles d’ús
(kWh/any per a frigorífics)
(kWh cada 100 cicles per a rentaplats, rentadores o assecadores)
	[Obligatori] 



	DADES CALCULADES PEL TOTAL D’ELECTRODOMÈSTICS SUBSTITUÏTS

	Per a frigorífics o similar: estalvi de consum energètic per any (kWh/any) 
	[Obligatori per aquesta tipologia d’electrodomèstic]
Ha de ser > 0 kWh/any.

	Per a frigorífics o similar: emissions de CO2 evitades degut a l’estalvi de consum energètic (kg CO2eq/any). Aquest valor es calcula amb la fórmula següent[footnoteRef:1]: [1:  Font de dades del factor d’emissió del consum elèctric (mix elèctric de xarxa, 0,260 kg CO2eq/kWh): Guia per al càlcul d’emissions de GEH (versió 2024) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, apartat 3.4.
] 


Emissions CO2 evitades degut a l’estalvi del consum energètic (kg CO2eq/any) = 
Estalvi de consum elèctric (kWh/any) x 0,260 (kg CO2eq/kWh)

	[Obligatori per aquesta tipologia d’electrodomèstic]
Ha de ser > 0 kg CO2eq/any.

	Per a rentaplats, rentadores o assecadores: estalvi de consum energètic per any (kWh cada 100 cicles)
	[Obligatori per aquesta tipologia d’electrodomèstic]
Ha de ser > 0 kWh/100 cicles.

	Per a rentaplats, rentadores o assecadores: emissions de CO2 evitades degut a l’estalvi de consum energètic (kg CO2eq/any). Aquest valor es calcula amb la fórmula següent:

Emissions CO2 evitades degut a l’estalvi del consum energètic (kg CO2eq/100 cicles) =
Estalvi de consum elèctric (kWh/100 cicles) x 0,260 (kg CO2eq/kWh)

	
[Obligatori per aquesta tipologia d’electrodomèstic]
Ha de ser > 0 kg CO2eq/100 cicles.




Tipologia d’actuació tipus A2. Autoconsum amb plaques solars fotovoltaiques
Descripció de les actuacions realitzades

Descriviu detalladament la solució tècnica prevista. Es recomana tenir en consideració l’establert a l’Apartat A2 de l’Annex 3 i als Apartats 10.3 i 13 de l’Annex 1 de l’Ordre de Bases.

Cal entregar els documents següents:
· Certificat d’eficiència energètica de l’edifici en el seu estat actual
· Certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat

També cal incloure:
· El càlcul de la potència mínima (kW). (Afegint els càlculs complint els requisits del document bàsic “DB HE Estalvi d’energia”, del Codi Tècnic de l’Edificació, especificant l’origen de la superfície construïda (S) o de la superfície de coberta no transitable(Sc) i la superfície de coberta no transitable per captadors solars tèrmics (Soc)).




· La generació d’energia anual (kWh/any): coincident amb certificat en projecte.
· La comprovació del requisit de la potència mínima de la instal·lació, Pmin, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 3 del DB-HE 5 del Codi tècnic de l'edificació aplicat a tots els casos, independentment de la tipologia de projecte i la superfície construïda de l'edifici (vegeu l’apartat 13.1.h de l’ordre de bases). 

Aporteu la documentació requerida en aquest apartat o annexada a aquesta memòria. Alternativament podeu fer referència a que els càlculs justificatius estan al projecte tècnic, quan hagi estat necessari aportar-lo per a la tramitació de l’ajut.

Quan siguin necessàries actuacions de rehabilitació de coberta: descripció de les actuacions realitzades. Justifiqueu que les accions realitzades compleixen la legislació vigent i que es garanteixen les prestacions de coberta (salubritat, aïllament tèrmic i acústic, etc.). Justifiqueu que la rehabilitació de coberta compleix els requisits del document bàsic “DB HE Estalvi d’energia”, del Codi Tècnic de l’Edificació.

Per les actuacions amb emmagatzematge energètic (tipologia A2.2), justifiqueu que el component d’emmagatzematge d’electricitat absorbeix almenys el 75% de l’energia de la instal·lació de generació directament connectada sobre una base anual. 


Taula de dades obligatòries per la presentació de la justificació de l’ajut 

L’estalvi d’energia primària no renovable, s’ha d’obtenir i de justificar exclusivament amb les mesures per a les quals es va concedir l’ajut, i ha de ser coherent amb el projecte o la memòria tècnica i el pressupost d’execució de l’actuació que es va acceptar en la fase de concessió de l’ajut.
Tota la informació sol·licitada en aquest apartat es pot trobar dins l’informe de certificació energètica de l’edifici realitzat amb les eines de certificació energètica homologades o en l’etiqueta resultat del tràmit de certificació.
Ambdós certificats caldrà realitzar-los per la tipologia d’edificis terciaris amb perfil d’ús de 24 h, intensitat baixa, mitja o alta i especificant un nivell de ventilació de l’immoble corresponent a un edifici terciari (si es desconeix es pot definir un nivell de 0,8 renovacions/hora), modelitzant les instal·lacions d’il·luminació i si s’escau els equips d’aire primari. Es proposa un nivell mínim de 200 o 500 lux per exigències visuals moderades o altes respectivament d’acord amb el RD 486/1997.

El certificat de l’edifici acabat només podrà incloure com a actuació elegible la instal·lació de les plaques solar fotovoltaiques.


Dades d’estalvi energètic i emissions de la instal·lació d’autoconsum

	Aspecte a descriure
	Descripció

	SITUACIÓ ABANS DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 

	Codi del Registre del tràmit de certificació d’edificis existent 
Referència del certificat energètic de l’edifici existent presentat en el moment de la sol·licitud
	[Obligatori]


	Qualificació energètica en l'escala d'emissions de CO2 [lletra]
	[Obligatori] 

	Consum d’energia primària no renovable [kWh/m2 i any]
	[Obligatori] 

	Emissions de CO2 globals de l’edifici (kg CO2/any·m2)
	[Obligatori] 

	Emissions de CO2 per consum elèctric (kg CO2/any·m2)
	[Obligatori] 

	Emissions de CO2 per altres combustibles 
(kg CO2/any·m2) 
	[Obligatori] 

	SITUACIÓ DESPRÉS DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Exclusivament amb les mesures per a les quals s’ha atorgat l’ajut 

	Codi del Registre del tràmit de certificació d’edifici existent en rehabilitació en fase de projecte 
En cas que hi hagi actuacions no subvencionables cal fer una simulació energètica només amb les actuacions subvencionables sense fer el registre i adjuntar en la sol·licitud l’informe de certificació (pdf) i tots els arxius informàtics de la simulació per poder-la revisar. En aquest cas, cal posar “PARCIAL”.
	[Obligatori] 


	Qualificació energètica en l'escala d'emissions de CO2 [lletra]
	[Obligatori] 

	Consum d’energia primària no renovable [kWh/m2 i any] 
	[Obligatori] 

	Emissions de CO2 globals de l’edifici [kg CO2/any·m2] 
	[Obligatori] 

	Emissions de CO2 per consum elèctric [kg CO2/any·m2] 
	[Obligatori] 

	Emissions de CO2 per altres combustibles [kg CO2/any·m2] 
	[Obligatori] 

	DADES CALCULADES

	Percentatge d’estalvi del consum d’energia primària no renovable (%) 
	[Obligatori]


	Emissions globals de CO2 evitades per metre quadrat 
(kg CO2/any·m2). Aquest valor es calcula amb la fórmula següent:
Emissions CO2 globals evitades de l’edifici (kg CO2/any·m2) =
Emissions CO2 globals de l’edifici per m2 abans de fer l’actuació (kg CO2/any·m2) - Emissions CO2 globals de l’edifici per m2 després de fer l’actuació (kg CO2/any·m2)

	[Obligatori]
Ha de ser > 0 kg CO2/any·m2.

	Emissions globals de CO2 evitades de l’edifici (kg CO2/any). Aquest valor es calcula amb la fórmula següent:
Emissions globals CO2 evitades de l’edifici (kg CO2/any) =
Emissions CO2 globals evitades de l’edifici (kg CO2/any·m2) x Superfície útil habitable (m2)

	[Obligatori]
Ha de ser > 0 kg CO2/any.

	ALTRES DADES RELACIONADES AMB EL CERTIFICAT

	Superfície útil habitable (m2)
Superfície total inclosa i indicada en els certificats eficiència energètica
	[Obligatori] 

	Superfície real objecte de la rehabilitació energètica (m2) 
En tots els casos ha de ser igual o inferior a la útil habitable
	[Obligatori] 



Descripció de la instal·lació d’autoconsum

	Aspecte a descriure
	Descripció

	Descripció actuació

Descriviu breument la instal·lació d’autoconsum objecte de la sol·licitud de l’ajut.
	[Obligatori] 

	Potència mínima instal·lada (Pmin) [kW]	


Afegiu els càlculs amb la fórmula del CTE i especifiqueu l’origen de la superfície construïda (S) o de la superfície de coberta no transitable(Sc) i la superfície de coberta no transitable per captadors solars tèrmics (Soc).



	[Obligatori] 

	Compliment de normativa vigent:

Les instal·lacions i equips hauran de complir el REBT (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión).

	[Obligatori. Cal adjuntar la documentació tècnica que ho justifiqui]

	
El captadors solars hauran de complir la norma UNE-EN IEC 61215-1-1:2022, per tant, a la seva fitxa tècnica cal que hi apareguin les característiques de l’esmentada norma.

Adjunteu la documentació tècnica justificativa a l’Annex 2

	[Obligatori]. 


	
El panells solars han de tenir una taxa màxima de degradació anual ≤0,8% (segons recomanació del sector assajat d’acord a les normes UNE-EN IEC 61215-2:2021 i UNE-EN IEC 61724-1:2022, o equivalent).
Adjunteu la documentació tècnica justificativa a l’Annex 2

	[Obligatori]. 

≤0,8%



	Tipologia d’energia estalviada amb l’actuació

Escollir una de les opcions:
1- Electricitat 
2- Gasoil de calefacció 
3- GLP 
4- Gas Natural 
5- Carbó
	

	Per a solucions de tipologia A2.2: descripció tècnica de la solució d’emmagatzematge energètic.
	[Obligatori per a solucions de la tipologia A2.2]

	Capacitat d’absorció del component d’emmagatzematge en relació amb l’energia de la instal·lació de generació sobre una base anual [%]
	[Obligatori per a solucions de la tipologia A2.2]
Mínim del 75%






	Documents de registre de la instal·lació

	Codi

	Codi Registre d’autoconsum de Catalunya (RAC)



	[Obligatori]

	Codi al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

	[Obligatori]





Tipologia d’actuació tipus B. Mesures per a la separació, gestió, reutilització i reciclatge dels residus

Descripció de les actuacions realitzades

Descriviu les actuacions realitzades d’acord amb l’apartat B de l’annex 3 de l’ordre de les bases amb arguments i detalls. Classifiqueu les actuacions d’acord amb les subcategories B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, B2.3 i B2.4 que es detallen en l’esmentat apartat. 

Aporteu evidències de la implementació de l’actuació (fotografies o similars).

Justifiqueu els càlculs que es demanen a la taula següent (volum de residus abans i després de l’actuació, reducció de residus un cop implementades les actuacions i volum de residus per a reciclatge o reutilització). La unitat de mesura del volum de residus abans i després de l’actuació pot ser kg o m3, en funció de la disponibilitat de la dada. 



	Aspecte a descriure
	Descripció

	Indicar la tipologia 
d’actuació

Es poden escollir 
diverses opcions de les següents, si es proposa més d’una actuació.

B1 Actuacions per a la separació de residus i recollida separada
B1.1_Equipament per als residus de la clientela i les persones usuàries.
B1.2_Equipament per als residus dels processos de servei.

B2 Actuacions per al tractament de residus dins l’establiment 
B2.1_Sistemes de seguiment automàtic de la generació de residus orgànics.
B2.2_Equipament per a tractar els residus orgànics.
B2.3_Equipament per a l’aprofitament dels olis de cuina.
B2.4_ Equipament per al tractament de residus d’obres.

	[Obligatori] 



	Descripció tècnica de l’equipament 
Incloure funció, tipus i marques de l’equipament objecte de l’ajut. Alternativament, adjunteu les fitxes tècniques annexades a aquest document.
	[Obligatori]


	Cal annexar en aquest document o aportar en un document a part l’acreditació que la recollida selectiva i la separació de la fracció orgànica estan correctament implantades a l’establiment.
	[Obligatori]


	ABANS DE L’ACTUACIÓ

	Volum de residus generats per tipologies abans de l’actuació [kg o m³]:
Detalleu les fraccions: paper-cartró, envàs lleuger, fracció orgànica, envàs vidre, fracció resta, olis, residus tèxtils, i altres
	[Obligatori] 


	DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ

	B1 Actuacions per a la separació de residus i recollida separada


	Volum de residus generats després de l’actuació [kg o m³]:
Detalleu les fraccions: paper-cartró, envàs lleuger, fracció orgànica, envàs vidre, fracció resta, olis, residus tèxtils, i altres
	[Obligatori] 


	Estalvi del volum de residus generats [kg o m3]
Estalvi (kg o m3) =
Volum de residus generats abans de l’actuació [kg o m³] - Volum de residus generats després de l’actuació [kg o m³]
	[Obligatori] 
Ha de ser > 0 (kg o m3)

	Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) evitades degut a la implantació de sistemes de recollida selectiva de residus. Aquest valor es calcula amb la fórmula següent[footnoteRef:2]:  [2:  Font de dades del factor d’emissió de la gestió dels residus municipals: Guia per al càlcul d’emissions de GEH (versió 2024) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (apartat 3.6.1). En cas de disposar les dades de volum de residus en la unitat m3, d’acord amb l’apartat 3.6.1 de l’esmentada Guia, els factors d’emissió que cal emprar són els següents: paper-cartró: 3,67 kg CO2eq/m3 residu, envàs lleuger: 3,36 kg CO2eq/m3 residu, fracció orgànica: 221,32 kg CO2eq/m3 residu, envàs vidre: 9,15 kg CO2eq/m3 residu, fracció resta: 87,29 kg CO2eq/m3 residu.] 


Emissions de GEH evitades (kg CO2eq/any) =
Emissions GEH abans de l’actuació – Emissions GEH després de l’actuació, on:

Emissions de GEH abans de l’actuació = Volum de residus generals (sense recollida selectiva) abans de l’actuació (kg) x 0,7274 kg CO2eq/kg residu general

Emissions GEH després de l’actuació = 
Volum de residus generals (sense recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,7274 kg CO2eq/kg residu general + Volum de residus paper/cartró (amb recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,05641 kg CO2eq/kg  residu paper/cartró + Volum de residus envàs lleuger (amb recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,12009 kg CO2eq/kg  residu envàs lleuger + Volum de residus fracció orgànica (amb recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,36886 kg CO2eq/kg  residu fracció orgànica + Volum de residus envàs vidre (amb recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,03050 kg CO2eq/kg  residu envàs vidre

	[Obligatori] 
Ha de ser > 0 (kg CO2eq/any)

	B2 Actuacions per al tractament de residus dins l’establiment 

	Volum aproximat de residus que a reciclar i reutilitzar com a resultat d’implementar les actuacions sol·licitades [kg o m³]
	[Obligatori] 


	Volum de residus generats que es tractarà fora de l’establiment [kg o m3]
Aquest valor es calcula amb les fórmula següent:

Volum (kg o m3) =
Volum de residus generats abans de l’actuació que es tracta externament [kg o m³] - Volum de residus que està tractats dins l’establiment [kg o m³]
	[Obligatori] 
Ha de ser > 0 (kg o m3)




Tipologia d’actuació tipus C. Digitalització, sensorització, automatització i control amb sistemes de gestió d’edificis

Descripció de les actuacions realitzades

Descriviu les actuacions realitzades d’acord amb l’apartat C de l’annex 3 de l’ordre de les bases amb arguments i detalls. Classifiqueu les actuacions d’acord amb les subcategories C1 i C2 que es detallen en l’esmentat apartat. Recordeu afegir la classificació BACS segons la UNE-EN ISO 52120 per a donar conformitat a l’apartat C1 de l’ordre de bases (com a mínim ha de ser tipus B (Avançat).

Justifiqueu la millora en el funcionament de l’establiment i la reducció dels recursos materials consumits respecte la situació de partida com a conseqüència de les actuacions en qüestió.



	Aspecte a descriure
	Descripció

	Indicar la tipologia 
d’actuació

Es poden escollir 
diverses opcions de les següents, si es proposa més d’una actuació. 

C1_Digitalització automatització i control del sistema de gestió d’edificis
C2_Sensorització i programes IoT

	[Obligatori] 



	Descripció tècnica de l’equipament Incloure funció, tipus i marques de l’equipament objecte de l’ajut. Alternativament, adjunteu les fitxes tècniques annexades a aquest document.
	[Obligatori]


	Classificació BACS segons la UNE-EN ISO 52120
	[Obligatori]
Ha de ser mínim B

	Tipologia d’energia estalviada amb 
l’actuació

Escollir una o més d’una de les opcions següents:
1- Electricitat 
2- Gasoil de calefacció 
3- GLP 
4- Gas Natural 
5- Carbó
	[Obligatori per actuacions que redueixen consum d’energia]


	Tipologia de recursos reduïts un cop implantades l’equipament de gestió d’edificis.

Escollir una o vàries de les opcions
1- Energia
2- Aigua
3- Residus
4- Altres (descriure’ls)
	[Obligatori]

	ABANS DE L’ACTUACIÓ

	Quan el sistema de gestió de l’edifici contribueix a la reducció de residus:

	Volum de residus generats per tipologies abans de l’actuació [kg o m³]:
Detalleu les fraccions: paper-cartró, envàs lleuger, fracció orgànica, envàs vidre, fracció resta, olis, residus tèxtils, i altres
	[Obligatori per sistemes per a la reducció de la generació de residus]


	Quan el sistema de gestió de l’edifici contribueix a la reducció de consum d’energia:

	Consum final d’energia [kWh/any o m3/any o kg/any o l/any] 
Indiqueu de quina/s font/s energètica/es es tracta:
1- Electricitat [kWh/any] 
2- Gasoil de calefacció [l/any] 
3- GLP [kg/any o l/any] 
4- Gas Natural [m3/any] 
5- Carbó [kg/any] 

	[Obligatori per sistemes per a la reducció del consum d’energia]


	Quan el sistema de gestió de l’edifici contribueix a la reducció del consum d’aigua:

	Volum total d’aigua de xarxa de l’establiment consumida anualment (m3/any)
	[Obligatori per sistemes per a la reducció del consum d’aigua]


	Mitjana del consum d’aigua de xarxa anual per ocupant de l’establiment (m3/any/pernoctació)
	

	Quan el sistema de gestió de l’edifici contribueix a la reducció d’altres recursos (especifiqueu-los):

	Consum del recurs en l’estat actual de l’establiment.
	[Obligatori per sistemes per a la reducció del consum d’altres recursos]


	DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ
Valors obtinguts en funció del recurs sobre el qual actuï el sistema de gestió de l’edifici (residus, energia, aigua, i/o altres)

	Quan el sistema de gestió de l’edifici contribueix a la reducció de residus:

	Volum de residus que es generen després de l’actuació [kg o m³]:
Detalleu les fraccions: paper-cartró, envàs lleuger, fracció orgànica, envàs vidre, fracció resta, olis, residus tèxtils, i altres
	[Obligatori per sistemes per a la reducció de la generació de residus]


	Estalvi del volum de residus generats [kg o m3]
Estalvi (kg o m3) =
Volum de residus generats abans de l’actuació [kg o m³] - Volum de residus generats després de l’actuació [kg o m³]
	[Obligatori] 
Ha de ser > 0 (kg o m3)

	Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) evitades a causa de la implantació de sistemes de recollida selectiva de residus. Aquest valor es calcula amb la fórmula següent[footnoteRef:3]:  [3:  Font de dades del factor d’emissió de la gestió dels residus municipals: Guia per al càlcul d’emissions de GEH (versió 2024) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. En cas de disposar les dades de volum de residus en la unitat m3, vegeu els factors d’emissió a l’apartat 3.6.1 de l’esmentada Guia.] 


Emissions de GEH evitades (kg CO2eq/any) =
Emissions GEH abans de l’actuació – Emissions GEH després de l’actuació, on:

Emissions de GEH abans de l’actuació = Volum de residus generals (sense recollida selectiva) abans de l’actuació (kg) x 0,7274 kg CO2eq/kg residu general

Emissions GEH després de l’actuació = 
Volum de residus generals (sense recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,7274 kg CO2eq/kg residu general + Volum de residus paper/cartró (amb recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,05641 kg CO2eq/kg  residu paper/cartró + Volum de residus envàs lleuger (amb recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,12009 kg CO2eq/kg  residu envàs lleuger + Volum de residus fracció orgànica (amb recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,36886 kg CO2eq/kg  residu fracció orgànica + Volum de residus envàs vidre (amb recollida selectiva) després de l’actuació (kg) x 0,03050 kg CO2eq/kg  residu envàs vidre

	[Obligatori] 
Ha de ser > 0 (kg CO2eq/any)

	Quan el sistema de gestió de l’edifici contribueix a la reducció d’energia:

	Consum final d’energia després de les actuacions [kWh/any o m3/any o kg/any o l/any] 
Indiqueu de quina/s font/s energètica/es es tracta:
1- Electricitat [kWh/any] 
2- Gasoil de calefacció [l/any] 
3- GLP [kg/any o l/any] 
4- Gas Natural [m3/any] 
5- Carbó [kg/any] 
	[Obligatori per sistemes per a la reducció del consum d’energia]


	Estalvi de consum d’energia final [kWh/any o m3/any o kg/any o l/any] 
Indiqueu de quina/s font/s energètica/es es tracta:
1- Electricitat [kWh/any] 
2- Gasoil de calefacció [l/any] 
3- GLP [kg/any o l/any] 
4- Gas Natural [m3/any] 
5- Carbó [kg/any] 

	[Obligatori] 
Ha de ser > 0 [kWh/any o m3/any o kg/any o l/any]

	Emissions de CO2 evitades degut a l’estalvi de consum energètic (kg CO2eq/any). En funció de la tipologia d’energia estalviada, aquest valor es calcula amb la fórmula següent[footnoteRef:4]: [4:  Font de dades dels factors d’emissió: Guia per al càlcul d’emissions de GEH (versió 2024) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, apartats 3.4 i 3.1. Pel carbó es considera el factor d’emissió del carbó d’importació. 
] 


En cas que l’actuació comporti una reducció de consum d’electricitat:

Emissions CO2 evitades degut a l’estalvi del consum elèctric (kg CO2eq/any) = 
(Consum elèctric abans de l’actuació – Consum elèctric després de l’actuació (kWh/any)) x 0,260 kg CO2eq/kWh

En cas que l’actuació comporti una reducció de consum de gasoil de calefacció:

Emissions CO2 evitades degut a l’estalvi del consum de gasoil de calefacció (kg CO2/any) = 
(Consum gasoil calefacció abans de l’actuació – Consum gasoil calefacció després de l’actuació (l/any)) x 2,87 kg CO2/l

En cas que l’actuació comporti una reducció de consum de GLP[footnoteRef:5]: [5:  En cas de disposar la dada de consum de GLP en unitats de litres, per obtenir les Emissions CO2 evitades degut a l’estalvi del consum de gasoil de calefacció (kg CO2/any) podeu utilitzar el factor de conversió següent: 1,63 kg CO2/litre GLP. Font de dades: Guia per al càlcul d’emissions de GEH (versió 2024) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, apartat 3.1.] 


Emissions CO2 evitades degut a l’estalvi del consum de GLP (kg CO2/any) = 
(Consum GLP abans de l’actuació – Consum GLP després de l’actuació (kg/any)) x 2,98 kg CO2/kg

En cas que l’actuació comporti una reducció de consum de gas natural:

Emissions CO2 evitades degut a l’estalvi del consum de gas natural (kg CO2/any) = 
(Consum gas natural abans de l’actuació – Consum gas natural després de l’actuació (m3/any)) x 2,11 kg CO2/m3

En cas que l’actuació comporti una reducció de consum de carbó:

Emissions CO2 evitades degut a l’estalvi del consum de carbó (kg CO2/any) = 
(Consum carbó abans de l’actuació – Consum carbó després de l’actuació (kg/any)) x 2,48 kg CO2/kg


	[Obligatori] 
Ha de ser > 0 (kg CO2eq/any)

	Quan el sistema de gestió de l’edifici contribueix a la reducció del consum d’aigua:

	Volum total d’aigua de xarxa de l’establiment consumida anualment després de les actuacions (m3/any)
	[Obligatori per sistemes per a la reducció del consum d’aigua]


	Estalvi del volum total d’aigua de xarxa consumida anualment després de les actuacions [%]
	[Obligatori] 
Ha de ser > 0

	Emissions de CO2 evitades degut a l’estalvi de consum d’aigua (kg CO2eq/any). Aquest valor es calcula amb la fórmula següent[footnoteRef:6]: [6:  Font de dades del factor d’emissió del consum d’aigua de xarxa, 0,385 kg CO2eq/m3: Guia per al càlcul d’emissions de GEH (versió 2024) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, apartat 3.7.
] 


Emissions CO2 evitades degut a la reducció del consum d’aigua de xarxa (kg CO2eq/any) = 
(Consum d’aigua de xarxa abans de l’actuació – Consum d’aigua de xarxa després de l’actuació (m3/any)) x 0,385 kg CO2eq/ m3

	[Obligatori] 
Ha de ser > 0 (kg CO2eq/any)

	Mitjana del consum d’aigua de xarxa anual per pernoctació de l’establiment després de les actuacions (m3/any/pernoctació)
	[Obligatori per sistemes per a la reducció del consum d’aigua]


	Estalvi de la mitjana del consum d’aigua consumida per pernoctació anualment després de les actuacions [%]
	[Obligatori] 
Ha de ser > 0

	Quan el sistema de gestió de l’edifici contribueix a la reducció d’altres recursos (especifiqueu-los):

	Consum del recurs de l’establiment després de les actuacions [indiqueu unitats]
	[Obligatori per sistemes per a la reducció del consum d’altres recursos]


	Estalvi del consum del recurs de l’establiment després de les actuacions [indiqueu unitats]
	[Obligatori per sistemes per a la reducció del consum d’altres recursos]
Ha de ser > 0




[bookmark: _Toc181181723][bookmark: _Toc202190436]Dades sobre l’impacte de gènere, igualtat de tracte i no discriminació

Apartat per descriure l’impacte de gènere, la igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit de les actuacions. En els casos que s’escaigui, cal presentar dades sobre l’impacte de les actuacions desagregades per sexe (dona/home) i gènere (dona/home/persona no binària) segons les indicacions de la guia Introduint la perspectiva de gènere interseccional a les estadístiques.[footnoteRef:7] [7:  Introduint la perspectiva de gènere interseccional a les estadístiques. Guia teoricopràctica. https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/Observatori/07_estudis_metodologies/publicacions_eines15-1.pdf] 


Amb les dades recopilades el Departament d’Empresa i Treball podrà analitzar l’eficàcia de les mesures adoptades en l’aplicació dels ajuts i el seu impacte en matèria de perspectiva de gènere, igualtat de tracte i no discriminació.


[bookmark: _Toc202190435]

Resum total de costos elegibles i finançament segons actuacions 

Cal resumir els costos descrits a la resolució de concessió. En aquest sentit, podeu afegir les files que considereu per a cada tipus d’actuació. 


	[PERSONA BENEFICIÀRIA] – [NOM ESTABLIMENT] - [SE063/24/000nnn]

	 Actuació
	Concepte
	Cost elegible (€)
	Cost elegible màxim (€)
	% ajut
	Ajut (€)

	Actuació A1
	Descripció de l’actuació
	
	--
	
	

	
	...
	
	--
	
	

	Actuació A2
	Descripció de l’actuació
	
	--
	
	

	
	...
	
	--
	
	

	Actuació B
	Descripció de l’actuació
	
	--
	
	

	
	...
	
	--
	
	

	Actuació C
	Descripció de l’actuació
	
	--
	
	

	
	...
	
	--
	
	

	Costos addicionals
	Honoraris professionals per elaborar els CEE segons l’Annex 4 a)
	
	
	
	

	
	Costos gestió de sol·licitud de l’ajut segons l’Annex 4 b) 
	
	
	
	

	
	Costos de redacció dels projectes tècnics segons l’Annex 4 c)
	
	
	
	

	
	Costos de direcció facultativa segons l’Annex 4 d)
	
	
	
	

	
	Costos de redacció de documentació per la sol·licitud i justificació segons l’Annex 4 e)
	
	
	
	

	
	Costos de gestió de la justificació segons l’Annex 4 f)
	
	
	
	

	
	Costos relatius a la retirada de productes amb amiant segons l’Annex 4 j) 
	
	
	
	

	
	Altres costos segons l’Annex 4 i) i k) 
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc202190437]

Dates i empreses executores de les actuacions

Indiqueu la data d’inici i final de les actuacions, així com la relació d’empreses que han realitzat cadascuna de les actuacions.

	Data d’inici de les obres/actuacions

	[Obligatori]

	Data de final de les obres/actuacions

	[Obligatori]

	Empresa/es executora/es de les actuacions tipus A1

	[Obligatori per actuacions tipus A1]

	Empresa/es executora/es de les actuacions tipus A2

	[bookmark: _GoBack][Obligatori per actuacions tipus A2]

	Empresa/es executora/es de les actuacions tipus B

	[Obligatori per actuacions tipus B]

	Empresa/es executora/es de les actuacions tipus C

	[Obligatori per actuacions tipus C]

	Tècnic/s o empresa/es responsable/s de les tasques descrites a l’Annex 4 (costos addicionals)

	[Obligatori]




Lloc i data,




Signatura del beneficiari de l’ajut o alternativament del personal tècnic competent o instal·lador:





[bookmark: _Toc198293790][bookmark: _Toc202190438]Annex 1: Per a actuacions tipus A1. Aportació etiquetes dels electrodomèstics que s’han substituït i dels nous electrodomèstics instal·lats pels quals s’ha sol·licitat l’ajut

Inseriu una imatge o fotografia les etiquetes dels electrodomèstics que s’han substituït.





















Inseriu una imatge o fotografia les etiquetes dels nous electrodomèstics.

















[bookmark: _Toc198293791][bookmark: _Toc202190439]Annex 2: Aportació de les fitxes tècniques de les actuacions realitzades (A2, B i/o C) només en cas que hagin canviat respecte els equips declarats a la fase de sol·licitud de l’ajut.

Actuacions del tipus A2
Inseriu la documentació tècnica de les plaques solars fotovoltaiques (si són diferents a les declarades en la base de sol·licitud):
· Fitxes tècniques de les plaques solars fotovoltaiques. Cal que hi aparegui el coeficient global de pèrdues o el coeficient de degradació anual.
Per actuacions A2.2, inseriu la documentació tècnica dels equips d’emmagatzematge energètic (en cas que siguin diferents als declarats en la base de sol·licitud).

Actuacions del tipus B
Inseriu la documentació tècnica dels equips si són diferents als equips declarats quan es va sol·licitar l’ajut:
· Equipament per als residus de la clientela i les persones usuàries.
· Equipament dels processos de servei.
· Equipament per als residus del manteniment i obres de l’establiment.
· Sistemes de seguiment automàtic de generació de residus orgànics.
· Equipament per a tractar els residus orgànics.
· Equipament per a l’aprofitament dels olis de cuina.

Actuacions del tipus C
Inseriu la documentació tècnica dels equips si són diferents als equips declarats en la fase de sol·licitud de l’ajut:
· Equipament per a la digitalització, automatització i control del sistema de gestió d’edificis. Els factors d’eficiència BACS cal que es defineixin d’acord amb la UNE-EN ISO 52120. El tipus d’eficiència mínim del sistema ha de ser B (avançat).
· Sensors i programes IoT.
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